Arbeitsgruppe Software Engineering Prof. Dr. H. D. Rombach Gebäude 57/5. Stock

10. August 1994

EINARBEITUNG Nr 2

Drucken in der AG Software Engineering

Hier werden die Druckmöglichkeiten in der AG erklärt. Es gibt keine Aufgaben in dieser Einarbeitung. Falls das X Window System benutzt wird, können alle Dateien sehr gut vor dem Drucken angesehen werden. Das Benutzen von Preview-Kommandos kann Ihnen viel Zeit und die AG viel Papier sparen und ist deswegen streng empfohlen. Weitere Anleitungen über Preview-Kommandos und Druck-Kommandos stehen unten und in den Manual-Pages.

1 Vorhandene Drucker

Es sind drei Drucker in der AG Rombach für das Drucken vorhanden.

ffl Der Laserdrucker Apple LaserWriter Pro.

Er dient zum Ausdruck von verschiedenen Dokumenten mit der Auflösung 600�600 dpi. Der Druckername für den Laserdrucker heißt laser.

ffl Der Laserdrucker Apple IINT.

Er dient zum Ausdruck von verschiedenen Dokumenten. Seine Auflösung ist 300�300 dpi. Er reicht für die meisten Ansprüche aus und sollte primär im Praktikum eingesetzt werden. Der Druckername für den Laserdrucker heißt laser532.

ffl Der Zeilendrucker Oki 2350.

Er dient zum Ausdruck nur von ASCII-Dokumenten. Der Druckername für den Zeilendrucker lautet lp. Dieser ist auch der Default-drucker. Er wird immer dann verwendet, wenn grössere ASCII-Dateien ausgedruckt werden (z.B. Quelltexte).

2 ASCII-Dokumente

Ein ASCII-Dokument ¡dokument¿ wird durch den Aufruf des Kommandos:

lpr -P<druckername> <dokument>

an den durch ¡druckername¿ spezifizierten Drucker gesendet. Dabei darf zwischen dem “P” und dem Druckernamen kein Leerzeichen stehen.

Beispiele. Um das ASCII-Dokument ¡Mail¿ auszudrucken, gibt man abhängig vom gewuenschten Drucker

lpr -Plaser Mail

oder

lpr -Plp Mail

ein. Im zweiten Fall kann man auch ¡-Plp¿ auslassen weil der Zeilendrucker der Default-Drucker ist.

Falls man den Laserdrucker benutzt wird das ASCII-Dokument dagegen durch den Drucker-Spooler einfach nach Postscript umgewandelt. Das Kommando a2ps wandelt ein ASCII-Dokument in Postscript um und stellt dazu Dateiname, Datum, Seitenummer. Dieses Kommando wird so benutzt:

a2ps Mail | lpr -Plaser

Oder für den Laserdrucker in Raum 532:

a2ps Mail | lpr -Plaser532

3 Postscript-Dokumente

Preview. Falls man das X Window System benutzt, steht für eine Postscript-Datei das Kommando

ghostview zur Verfügung. Fur das Dokument ¡dokument.ps¿ wird es so verwendet:
        ghostview dokument.ps

Drucken. Für Postscript-Dokumente stehen zwei Laserdrucker zur Verfügung. Der Drucker mit dem Namen laser ist vom Typ Apple LaserWriter Pro und hat die Auflösung 600�600 dpi. Er befindet sich in Raum 534.

Ein Drucker vom Typ Apple IINT befindet sich in Raum 532. Seine Auflösung beträgt 300�300 dpi. Er wird vorrangig im Praktikum zum Ausdruck von Postscript-Dateien eingesetzt.

Ein Postscript-Dokument ¡dokument.ps¿ wird durch den Aufruf folgendes Kommandos an den Laserdrucker laser gesendet:

lpr -Plaser dokument.ps

Analog dazu werden Postscript-Dokumente an den Laserdrucker laser532 gesendet:

lpr -Plaser532 dokument.ps

4 TEX-Dokumente

TEX, L^ATEX, und SLITEX Dokumente müssen zuerst in eine DVI-Datei umgewandelt werden. Dafür übersetzt man ein Englishes Dokument mit tex, latex bzw. slitex, und ein Deutsches mit dtex,

dlatex, bzw. dslitex.

Preview. Falls man das X Window System benutzt, stehen für eine DVI-Datei die Kommandos xtex,

texx, und xdvi zur Verfügung. Das empfehlene xtex wird so verwendet:
        xtex dokument.dvi

Drucken. Eine DVI-Datei ¡dokument.dvi¿ wird durch den Aufruf folgendes Kommandos direkt an den Laserdrucker laser gesendet.

dvips dokument.dvi

Um eine DVI-Datei auf dem Drucker laser532 auszudrucken, muß erst zunächst eine Postscript-Datei erzeugt werden:

dvips -o dokument.ps dokument.dvi

Die Postscript-Datei kann dann wie unter 3 beschrieben angesehen und ausgedruckt werden.

5 Troff-Dokumente

Preview. Falls man das X Window System benutzt, steht das Kommando xtroff zur Verfügung. Für das Dokument ¡dokument.roff¿ wird es so verwendet:

groff -Z dokument.roff > dokument.out
xtroff dokument.out

Drucken. Ein Troff-Dokument ¡dokument.roff¿ wird durch den Aufruf folgendes Kommandos an den Laserdrucker gesendet:

groff dokument.roff | lpr -Plaser